projekt 6 maja 2026
UCHWAŁA NR …………
RADY GMINY JORDANÓW
z dnia …………… r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907, 1940) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz w związku z Uchwałą Nr XLIV/408/2023 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów przyjętego po zmianach Uchwałą Nr XV/159/2020 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 czerwca 2020 r., Rada Gminy Jordanów uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka, zwaną dalej "planem".
2.  Granice obszaru objętego planem przedstawione zostały na załączniku graficznym do uchwały, o którym mowa w § 1 pkt 3.

3.  Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu, wykonany w skali 1: 2000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Jordanów o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Jordanów o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

5) ciągi rowerowe – należy przez to rozumieć wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
6) dach płaski – dach o nachyleniu połaci do 12°;
7) dojazd/dojazd niewydzielony – należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów;
8) front działki – należy przez to rozumieć tę część działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
9) linia rozgraniczająca – granica między terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

10) nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu linia, ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków - części nadziemnej i podziemnej, linia ta nie dotyczy: gzymsów, balkonów, okapów, zadaszeń nad wejściami, schodów zewnętrznych oraz urządzeń związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami typu pochylnie, rampy, zewnętrzne, szyby wind, które mogą być wysunięte przed nie na głębokość do 2,5 m;
11) powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć powierzchnię biologicznie czynną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
12) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, uchwały Rady Gminy Jordanów oraz uchwały sejmiku Województwa Małopolskiego;
13) sieci uzbrojenia – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, a także urządzenia melioracyjne wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych, komunalne i indywidualne;
14) teren – teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym cyfry oznaczają numer terenu w obszarze, a litery odpowiadają przeznaczeniu terenu;
15) usługi nieuciążliwe – grupa klas przeznaczenia terenu obejmująca: teren usług handlu detalicznego, teren usług rzemieślniczych, teren usług turystyki, teren usług gastronomii oraz teren usług biurowych;

16) usługi publiczne – należy przez to rozumieć usługi zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i rozrywki, administracji, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego, sportu i rekreacji;

17) ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

18) zieleń izolacyjna – zwarta roślinność wielopiętrowa o szerokości nie mniejszej niż 4 m, ograniczająca uciążliwość spowodowaną prowadzeniem działalności gospodarczej i stanowiącą izolację akustyczną, komunikacyjną lub widokową.
Rozdział 2

Ustalenia ogólne
4.  Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru opracowania planu;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) strefa techniczna wynikająca z przebiegu napowietrznej ;linii elektroenergetycznej 110 kV;
5) przeznaczenia terenów.

5.  Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są oznaczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych: 
1) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków;
2) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu parkowo-dworskiego wpisanego do rejestru zabytków;

3) granice zabytkowego cmentarza wojennego wskazanego do wpisania do gminnej ewidencji zabytków;

4) stanowisko archeologiczne;

5) pomnik przyrody;

6) obszar Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

7) granica strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy;

8) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie (Q10%);

9) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie (Q1%);

10) obszary zagrożone ruchami masowymi;

11) obszary osuwisk:

a) osuwiska aktywne ciągle,

b) osuwiska aktywne okresowo,

c) osuwiska nieaktywne;

12) strefa sanitarna od cmentarza:

a) 50 m,

b) 150 m.
6.  Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny:

1) obszar zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (Q0,2%);

2) napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV.
Ustala się następujące przeznaczenia terenów oraz odpowiadające im symbole użyte w uchwale oraz na rysunku planu:
3) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług; 
5) U – teren usług;
6) UE – teren usług edukacji;

7) US – teren usług sportu i rekreacji;

8) UR – teren usług kultu religijnego;

9) U-P – teren usług lub produkcji;

10) KDZ – teren drogi zbiorczej;

11) KDL – teren drogi lokalnej;

12) KDD – teren drogi dojazdowej;

13) KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej;
14) IW – teren wodociągów;

15) IK – teren kanalizacji;

16) RN – teren rolnictwa z zakazem zabudowy;

17) RN-L – teren rolnictwa z zakazem zabudowy lub lasu;

18) RZ – teren zabudowy związanej z rolnictwem;

19) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;

20) L – teren lasu;

21) Z – teren zieleni;
22) ZN - teren zieleni naturalnej;
23) C – teren cmentarza.

Ustala się następujące tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych: 1UE, 1KDZ, 1-2KDL, 1-14KDD.
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
24) sytuowanie nowych budynków dopuszcza się zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

25) linia, o której mowa w pkt 1 dotyczy również kondygnacji podziemnych;

26) linia, o której mowa w pkt 1 nie dotyczy urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
27) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy położonej pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą, od której te linie wyznaczono, z prawem do utrzymania, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pod warunkiem nie przybliżania zabudowy do linii rozgraniczających;
28) dla istniejącej zabudowy przy przebudowie, nadbudowie i rozbudowie dopuszcza się utrzymanie istniejących parametrów dotyczących maksymalnego udziału powierzchni zabudowy, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej i minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy, geometrii dachów, liczby miejsc do parkowania;
29) w ramach klasy przeznaczenia terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej;

30) dopuszczenie lokalizacji:

a) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną bądź związaną z rolnictwem: budynków gospodarczych i garaży,

b) dla wszystkich terenów: wiat, miejsc do parkowania, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni wraz z obiektami małej architektury oraz obiektów infrastruktury technicznej, 

chyba że ustalenia szczegółowe dla terenu lub przepisy odrębne stanowią inaczej;

31) obowiązek uwzględnienia wymagań dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym obowiązek stosowania rozwiązań projektowych zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego oraz przepisami odrębnymi w tym zakresie, w szczególności zagospodarowanie terenu i kształtowanie ulic, chodników i placów w sposób umożliwiający korzystanie osobom z ograniczoną mobilnością;

32) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych dla potrzeb lokalnych z zakresu: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w gaz i ciepło, telekomunikacji;
33) zakaz stosowania na elewacjach budynków siddingu z paneli syntetycznych lub pokryć z blachy falistej;

34) w budynkach dopuszcza się świetliki, okna połaciowe, lukarny, balkony i wykusze oraz tarasy nadziemne, których powierzchnia nie może przekraczać 50% powierzchni zabudowy budynku;.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

35) zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska na terenach oznaczonych symbolem:

a) MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN-U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) RZ jak dla terenów zabudowy zagrodowej,

d) UE jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

36) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zastrzeżeniem, że zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego;

37) dopuszczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej oraz dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody lub środowisko, lub dla których nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

38) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów odrębnych;

39) zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu, z wyłączeniem wód opadowych lub roztopowych, niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych;

40) odległości sytuowania zabudowy od granic lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;

41) obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej.

W zakresie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:
42) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

a) dworu o nr rej. A-1099/M poprzez zachowanie formy architektonicznej zabytku:

− bryły i gabarytów budynku,
− geometrii dachu,
− materiału pokrycia dachu,
− wystroju elewacji w zakresie kompozycji, artykulacji i dekoracji,

b) założenia ogrodu dworskiego z parkiem krajobrazowym o nr rej. A-1099/M poprzez:

− zachowanie pierwotnego układu założenia parkowego oraz poszczególnych elementów zieleni,

− zachowanie ładu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem wartości przyrodniczych i historycznych zieleni,

− zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych,
ww. obiekty są ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
43) w granicach następujących stanowisk archeologicznych przedstawionych na rysunku planu:

	Nr

st.
	Lokalizacja
	Nr obszaru
	Funkcja obiektu
	Chronologia

	1
	Wysoka
	AZP 112-55/16
	1 ślad osadniczy

2 osada
	epoka kamienia
okres nowożytny

	2
	Wysoka
	AZP 112-55/17
	1 ślad osadniczy

2 ślad osadniczy

3 osada
	epoka kamienia

okres późnego średniowiecza

okres nowożytny

	3
	Wysoka
	AZP 112-55/18
	1 osada
	okres nowożytny

	4
	Wysoka
	AZP 112-55/19
	1 ślad osadniczy
	okres nowożytny

	5
	Wysoka
	AZP 112-55/20
	1 osada
	okres nowożytny

	6
	Wysoka
	AZP 112-55/21
	1 osada
	okres nowożytny

	7
	Wysoka
	AZP 112-55/22
	1 ślad osadniczy

2 osada
	epoka kamienia

okres nowożytny

	8
	Wysoka
	AZP 112-55/23
	1 ślad osadniczy
	okres nowożytny

	9
	Wysoka
	AZP 112-55/24
	1 osada
	okres nowożytny

	10
	Wysoka
	AZP 112-55/25
	1 osada
	okres nowożytny

	11
	Wysoka
	AZP 112-55/26
	1 osada
	okres nowożytny

	12
	Wysoka
	AZP 112-55/27
	1 ślad osadniczy

2 osada
	okres późnego średniowiecza

okres nowożytny

	13
	Wysoka
	AZP 112-55/28
	1 osada
	okres nowożytny

	14
	Wysoka
	AZP 112-55/29
	1 ślad osadniczy

2 osada
	epoka kamienia

okres nowożytny

	15
	Wysoka
	AZP 112-55/30
	1 ślad osadniczy

2 ślad osadniczy

3 ślad osadniczy
	epoka kamienia

okres późnego średniowiecza

okres nowożytny


w przypadku zamiaru prowadzenia działań związanych z wykonywaniem robót ziemnych, z wyłączeniem prac rolnych, na terenie stanowiska należy stosować przepisy odrębne o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

44) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania nawierzchni ulic, chodników i placów w sposób umożliwiający korzystanie osobom ze szczególnymi potrzebami, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych;

45) dopuszczenie lokalizacji wiat przystankowych i zieleni na terenach dróg, z wyjątkiem pasa jezdnego, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych o drogach publicznych.
W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:

46) ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z lokalizacji terenów w obszarze Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z przepisami odrębnymi;

47) zakaz zabudowy w pasie 10 m od linii brzegów rzek, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 7 lit a uchwały nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wskazanych na załączniku nr 4 do wymienionej powyżej uchwały;

48) ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z lokalizacji terenów w granicach strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy zgodnie z przepisami odrębnymi;

49) ograniczenia w zagospodarowaniu i obowiązek realizacji zabudowy w sposób uwzględniający uwarunkowania wynikające z lokalizacji terenów w granicach terenów zagrożonego ruchami masowymi oraz w obszarach osuwisk, zgodnie z przepisami odrębnymi;

50) dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie (Q10%) oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie (Q1%):

a) nakaz realizacji zagospodarowania w sposób nie utrudniający odpływu wód powodziowych,

b) zakaz realizacji nowej zabudowy kubaturowej,

c) zakaz realizacji obiektów tymczasowych oraz nie związanych w sposób trwały z gruntem,

d) pozostałe ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 
51) strefy sanitarne cmentarza 50 m i 150 m, dla których obowiązują zasady użytkowania określone w przepisach odrębnych;

52) zakaz realizacji części podziemnych budynków w obrębie obszarów zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (Q0,2%).
W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 
53) nie ustala się obszarów do objęcia scalaniem i podziałem nieruchomości;

54) w przypadku przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości ustala się:

a) minimalną wielkość działek: 700 m2, z zastrzeżeniem lit. b,

b) nie ustala się minimalnej wielkości działek dla terenów: 1U, 7Z, 8Z, 
c) minimalną szerokość frontu działki: 16 m,

d) kąt położenia granic działek w stosunku do linii rozgraniczającej z drogą, z której ustalono obsługę komunikacyjną 90°, z dopuszczeniem odstępstwa o nie więcej niż 30°.
1) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) podstawowy układ komunikacyjny składający się z dróg oznaczonych na rysunku planu:

a) KDZ – teren drogi zbiorczej,

b) KDL – teren drogi lokalnej,

c) KDD – teren drogi dojazdowej,

d) KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej;

2) obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę z przyległych dróg publicznych, wewnętrznych oraz dojazdów;

3) parametry dróg publicznych i wewnętrznych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.
2) W zakresie wskaźników i zasad lokalizowania miejsc do parkowania ustala się:

1) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania w granicy terenu inwestycji, na której zlokalizowana jest inwestycja w liczbie nie mniejszej niż:

a) 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1 miejsce do parkowania na 1 dom letniskowy dla zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej,

c) 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej lub 1 miejsce do parkowania na każde 3 zatrudnione osoby dla zabudowy usług publicznych oraz usług biurowych,

d) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 10 m2 sali konsumpcyjnej dla zabudowy usług gastronomii,

e) 3 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 10 łóżek lub 0,5 miejsca do parkowania na 1 pokój dla zabudowy usług turystyki,

f) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej lub 1 miejsce do parkowania na każde 3 zatrudnione osoby dla zabudowy usług sportu i rekreacji,

g) 2 miejsca do parkowania na każde 5 zatrudnionych osób dla zabudowy produkcji, składów i magazynów oraz usług rzemieślniczych,
h) 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej lub 1 miejsce do parkowania na każde 5 zatrudnionych osób dla obiektów usługowych niewymienionych w lit. c-g,

i) 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny oraz 1 miejsce do parkowania dla pojazdu rolniczego dla zabudowy zagrodowej,

j) 3 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 10 łóżek lub 0,5 miejsca do parkowania na 1 pokój dla zabudowy zagrodowej realizującej funkcję agroturystyki,

k) 1 miejsce do parkowania na 1 ha terenu cmentarza;

2) sumaryczną liczbę miejsc do parkowania wskazanych w pkt 1 dla poszczególnych funkcji w przypadku łączenia tych funkcji w ramach jednego terenu;

3) obowiązek zapewnienia minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, poza drogami publicznymi oraz strefami ruchu i zamieszkania, w liczbie:

a) 1 stanowisko jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi od 6 do 15,

b) 2 stanowiska jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi od 16 do 40,

c) 3 stanowiska jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi od 41 do 100,

d) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi więcej niż 100;

4) obowiązek realizowania miejsc do parkowania w formie utwardzonych miejsc postojowych, garaży lub wiat;
5) dopuszczenie miejsc i urządzeń do parkowania rowerów.

3) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
1) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci uzbrojenia, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na całym obszarze planu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) sieci uzbrojenia dopuszcza się w pierwszej kolejności w liniach rozgraniczających dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo i rowerowych, wskazanych na rysunku planu. Dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia i urządzenia infrastruktury technicznej poza wymienionymi drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi oraz ciągami pieszymi i rowerowymi pod warunkiem, że są one niezbędne do uzbrojenia działek budowlanych i nie powodują kolizji z innymi ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi; 
3) obowiązek zapewnienia dostępu do sieci uzbrojenia; 

4) na całym terenie objętym planem miejscowym dopuszcza się stacje transformatorowe, przepompownie, ujęcia wody, zbiorniki przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej,

b) dopuszczenie stosowania paneli fotowoltaicznych, o mocy równej lub większej mikro instalacji, na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę, z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w granicach zabytku wpisanego do rejestru zabytków (strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej) na terenach 1U, 7Z i 8Z oraz na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych;
6) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną – zaopatrzenie z sieci telekomunikacyjnej w tym sieci bezprzewodowych;

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz – zaopatrzenie z sieci gazowej lub ze zbiorników na gaz;
8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło – zaopatrzenie z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie z sieci wodociągowej,

b) w przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi dopuszczenie stosowania indywidualnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszczenie wykorzystania lokalnych wodociągów;

10) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

a) odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,

b) dopuszczenie odprowadzania ścieków do bezodpływowych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącznie do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem lit. c,
c) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie (Q10%) oraz obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie (Q1%);

11) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) obowiązek odprowadzania wód powierzchniowo i zagospodarowanie ich na działce lub retencjonowanie na działce z dopuszczeniem rozsączania na terenie inwestycji,
b) obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych poza granice osuwisk,
c) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej lub rowów,
d) obowiązek podczyszczania wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem z terenów w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych,
e) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi i odprowadzanie ścieków do kanalizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) dopuszcza się realizację zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej lub lokalnych sieci kanalizacji deszczowej,
g) dopuszcza się realizację sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
12) w zakresie gospodarki odpadami – prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.
Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów objętych planem.

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości:

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami U, US, U-P;

2) 10% dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN-U, RZ;

3) 1% dla pozostałych terenów niewymienionych w pkt 1 i 2.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 104MN ustala się przeznaczenie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wolnostojące budynki: mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe, przy czym przeznaczenie uzupełniające nie może stanowić więcej niż 30% sumarycznej powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,5;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większa niż 8 m;

6) geometrię dachów:

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°.
7.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1MN-U do 16MN-U ustala się przeznaczenie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług.

8.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 w ramach klasy przeznaczenia terenu teren usług dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe.

9.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;
2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,5;
4) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5; 
5) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większa niż 8 m;
6) geometrię dachów:
a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b,
b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°.
10.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U ustala się przeznaczenie teren usług.
11.  W ramach klasy przeznaczenia terenu teren usług – nie dopuszcza się usług handlu wielkopowierzchniowego.
12.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 15% powierzchni działki budowlanej;
2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,4;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m; 

5) geometria dachu czterospadowa o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.
13.  terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 2U do 3U ustala się przeznaczenie teren usług.

14.  W ramach klasy przeznaczenia terenu teren usług – nie dopuszcza się usług handlu wielkopowierzchniowego.

15.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 1,8;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m; 

5) geometrię dachów: dachy płaskie, jednospadowe, oparte na łuku, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

16.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UE ustala się przeznaczenie teren usług edukacji.

17.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 1,5;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 16 m; 

5) geometrię dachów:

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat dopuszcza się dachy o dowolnym kształcie i nachyleniu połaci.
18.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UR ustala się przeznaczenie teren usług kultu religijnego.

19.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 1,5;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) dla wieży kościoła dopuszcza się wysokość zabudowy nie większą niż 25 m;

6) geometrię dachów:

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat dopuszcza się dachy o dowolnym kształcie i nachyleniu połaci.
20.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US i 2US ustala się przeznaczenie teren usług sportu i rekreacji.

21.  Na terenach o których mowa w ust. 1, dopuszcza się przeznaczenie, nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej zabudowy pod:

1) usługi turystyki;

2) usługi publiczne;

3) zabudowę letniskową lub rekreacji indywidualnej.

22.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,8;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m; 

5) geometrię dachów: dachy płaskie, jednospadowe, oparte na łuku, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

23.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U-P ustala się przeznaczenie teren usług lub produkcji.

24.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 2,0;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 20 m; 

5) geometrię dachów: dachy płaskie, jednospadowe, oparte na łuku, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ, ustala się przeznaczenie teren drogi zbiorczej.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) możliwość realizacji drogowych obiektów inżynierskich, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDL do 2KDL, ustala się przeznaczenie teren drogi lokalnej.

2. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) możliwość realizacji drogowych obiektów inżynierskich, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) zagospodarowanie terenów zgodnie z przepisami odrębnymi.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDD do 14KDD, ustala się przeznaczenie teren drogi dojazdowej.

2. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) możliwość realizacji drogowych obiektów inżynierskich, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) zagospodarowanie terenów zgodnie z przepisami odrębnymi.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KR do 79KR, ustala się przeznaczenie teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

2. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1IK do 3IK ustala się przeznaczenie teren kanalizacji.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,7;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 8 m; 

5) geometrię dachów: dachy płaskie, jednospadowe, oparte na łuku, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IW ustala się przeznaczenie teren wodociągów.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,7;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 8 m; 

5) geometrię dachów: dachy płaskie, jednospadowe, oparte na łuku, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

25.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RN do 36RN ustala się przeznaczenie teren rolnictwa z zakazem zabudowy.
26.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy bez możliwości zmiany funkcji, z dopuszczeniem jej rozbudowy, remontu i przebudowy.

1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RN-L do 18RN-L ustala się przeznaczenie teren rolnictwa z zakazem zabudowy lub lasu.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się zalesienie.

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie rolniczego użytkowania gruntów.

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się urządzenia i obiekty z zakresu gospodarki leśnej oraz urządzenia służące wędrówkom turystycznym, w tym ciągi piesze, rowerowe, konne, punkty widokowe oraz obiekty małej architektury.
27.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RZ do 48RZ ustala się przeznaczenie teren zabudowy związanej z rolnictwem.

28.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1 w ramach przeznaczenia teren zabudowy związanej z rolnictwem dopuszcza się agroturystykę.

29.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 35% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,5;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m; 

5) geometrię dachów:

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 50°, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 22WS ustala się przeznaczenie teren wód powierzchniowych śródlądowych.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) zieleń stanowiącą otulinę biologiczną cieków;

2) urządzenia służące gospodarce wodami opadowymi;

3) urządzenia infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej);

4) mosty i kładki.

30.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1L do 41L ustala się przeznaczenie teren lasu.

31.  Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1Z do 40Z ustala się przeznaczenie teren zieleni.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZN ustala się przeznaczenie teren zieleni naturalnej.

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1C ustala się przeznaczenie teren cmentarza.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się kaplice, zieleń z obiektami małej architektury, ciągi piesze, miejsca do parkowania.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

3) wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,2;

4) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m; 

5) geometrię dachów: dachy płaskie, jednospadowe, oparte na łuku, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 50°.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący

Rady Gminy Jordanów
…………………………………………



 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ……..

Rady Gminy Jordanów
z dnia ........ r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 977 z późn. zm.1) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) Rada Gminy Jordanów stwierdza, że w ustawowym terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka wpłynęło …… uwag.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ……..

Rady Gminy Jordanów
z dnia ........ r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w planie, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotyczące terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.1) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) Rada Gminy Jordanów rozstrzyga co następuje: 
1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii: budowa, modernizacja i przebudowa dróg i infrastruktury technicznej.

2. Powyższe inwestycje mogą być finansowane ze środków własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji, mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ……..

Rady Gminy Jordanów
z dnia ........ r.
Dane przestrzenne

Na podstawie art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.1) w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) utworzone zostały dane przestrzenne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2023 r. poz. 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739.


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2023 r. poz. 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739.


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2023 r. poz. 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739.
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